Interrupteur à clé 2pôl Mont.app. prot.eau gris [0144 30]
Interrupteur à clé 10 AX 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN
Interrupteur à 2 pôles
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques techniques:
Dimensions:
- Boîtier en aluminium injecté: l 75 x H 75 x P 66 mm

Indications :
- Prière de commander la serrure séparément.
- Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se
  trouve en position de déverrouillage.
- Entrée M20 par en dessous.

Etendue de la livraison:
- La serrurene peuvent pascomprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0144 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
