DCS-IB-schakelact. Deurcommunicatie [1211 00]
DCS-inbouwschakelactor
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- Inbouwschakelactor voor het aansturen van een externe gong of andere
  verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus.
- Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/50 µA tot
  1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
- De inbouwschakelactor kan worden aangestuurd via:de toetsen "Deur" en "Licht"
  op het huisstation,de verdiepingsoproepknop op het huisstation,de belknop op
  het deurstation, de belknop op het huisstation,een potentiaalvrij drukcontact
  (in combinatie met de DCS-drukcontactinterface 2-voudig).
- De inbouwschakelactor kan in vier verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt:
  schakelen, timer/sec, timer/min en impuls.
- Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
- Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1
  tot 10 s of 1 tot 10 min.
- Led-aanduiding voor programmering, functiekeuze en tijdinstelling.

Technische gegevens:
Voeding: via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact: 50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV
Aantal in te leren belknoppen: Max. 16
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C
Afmetingen:
- Inbouwschakelactor: B 43 x H 28 x D 15 mm

Aanwijzingen :
- De inbouwschakelactor is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm
  diep) achter een DCS-busaankoppelaar.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1211 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
