Gira S1 KNX rail DIN [2089 00]
Gira S1
Gira S1
Rail DIN

Caractéristiques:
- Accès à distance sécurisé via l?application Gira Smart Home, l?application
  Gira HomeServer et l?application du système de sécurité Gira pour iOS et
  Android.
- Accès à distance sécurisé grâce à des visualisations sur internet.
- Télémaintenance et programmation à distance sécurisées du Gira HomeServer,
  Gira G1, Gira X1, Gira L1 et de l?interface de données IP DCS Gira.
- Télémaintenance sécurisée via des experts Gira HomeServer.
- Télémaintenance sécurisée via le Gira Project Assistant (GPA).
- Télémaintenance sécurisée de projets KNX au moyen d?ETS. La programmation et
  le diagnostic sont gérés via moniteur de bus et de groupe.
- Connexion du Gira HomeServer au bus KNX à l?aide de KNX Secure Tunneling.
- Accès à distance sécurisé aux pages HTML dans le réseau Smart Home .
- Accès à distance sécurisé via OpenVPN à d?autres appareils (par exemple
  système téléphonique, systèmes de caméras, appareils réseau).
- Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira.
- Support complet de KNX Secure.
- Transmission sécurisée des données grâce au cryptage SSL/TLS.
- Télémaintenance sécurisée et accès à distance sécurisé via VPN.
- Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira.
- Envoi de notifications push à l?application Gira Smart Home.
- Prise en charge d'une connexion tunnel sécurisée entre le Gira HomeServer et
  le Gira S1.
- Enregistrement jusqu?à 200 points de données KNX et affichage des
  enregistrements sous forme de graphiques linéaires.
- L?enregistrement des points de données et l?affichage graphique sont
  disponibles pour les appareils avec le niveau d?indice I02 et la version
  micrologiciel 7 ou ultérieure. Les diagrammes peuvent entre autres être
  affichés dans l?application Gira Smart Home.
- Pas d?affichage graphique sur le Gira G1.
- Le serveur portail se trouve en Allemagne et il est soumis au droit allemand
  sur les données.
- Le fournisseur d'accès internet est indépendant des routeurs utilisés. Accès à
  distance également sécurisé avec les connexions IPv6 Dual Stack Lite (par
  exemple Vodafone), LTE ou UMTS.
- Gestion de l'accès aux connexions sécurisées via les objets de communication
  KNX, l?appli Gira Smart Home, l?appli Gira HomeServer et le QuadClient.
- Utilisation comme registre d'horloge KNX.
- Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD.
- Signalisation de l?état des connexions sécurisées via les objets de
  communication KNX, l?application Gira Smart Home, l?application Gira
  HomeServer et le QuadClient.
- Envoi d?avertissements à l?application Gira Smart Home via des notifications
  push.
- Envoi de messages pare-mail. Il est possible d'ajouter en option une pièce
  jointe à l'e-mail.
- Envoi de notifications par SMS ou appel via le service supplémentaire payant
  seven.io ou MessageBird.
- Il est possible de configurer individuellement le déclenchement des messages
  (filtres, conditions, hystérésis).
- Jusqu'à 50 messages sont supportés.
- Communication IP KNX optimisée pour les connexions mobiles et très lentes.
- Le Gira S1 est nécessaire pour la communication sécurisée entre le Gira X1 et
  l?assistant d?Amazon Alexa et Google.
- Prend en charge un transfert rapide entre l?ETS et les appareils KNXnet/IP via
  une connexion KNX IP directe.
- Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction Switch facilitent le bouclage
  simple du câble patch.
- Mise en service rapide et simple du Gira S1 via le portail des appareils Gira.
- Volume de données de 2 Go par mois.
- Durée d'utilisation illimitée plus 5 ans de fonctionnement garanti pour le
  serveur.
- Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du
  micrologiciel et du logiciel.
- La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GAP) ou
  via la page web de l?appareil.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale: DC 24 à 30 V
Puissance absorbée: 2 W
Communication IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Raccordements:
- IP: 2 x connecteurs femelles RJ45
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante: 0°C à +45°C
KNX: TP1, S-Mode (ETS)
Carte microSD:
- pour la fonction d?enregistreur de données KNX: jusqu?à 1 To (SDXC)
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des
  alimentations en tension Gira KNX.
- La carte microSD n'est pas comprise dans la livraison.
- Une installation KNX est nécessaire pour l?envoi d?informations (notification
  Push, courriel, SMS ou message vocal).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2089 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
