DCS actionn. commut. rDIN Communication porte [1289 00]
Actionneur de commutation DCS
Appareils système de communication de porte
Rail DIN

Caractéristiques:
- Actionneur de commutation pour l?allumage de la lumière, la commande d?un
  ouvre-porte sur des portes annexes ou d?autres fonctions via le bus de
  communication de porte Gira.
- Commande d?un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 10 A via le
  bus 2 fils.
- L?actionneur de commutation peut être commandé via :les touches « Porte » et
  « Lumière » sur la station d?appartement,la touche d?appel sur la station de
  porte,la touche d?appel sur la station d?appartement.
- L'actionneur de commutation peut être exploité selon cinq modes de
  fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min, impulsion
  et ouvre-porte.
- Fonction d'impulsion pour la commande d'automates existants de cages
  d'escalier.
- Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir
  mécanique raccordé.
- Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la
  fonction sélectionnée.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: via le bus 2 fils
Contact de relais libre de potentiel:
- Au choix: 10 A pour 230 V CA
- Au choix: 2 A pour 30 V CC
Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris: max. 16
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- L'actionneur de commutation est prévu pour le montage dans la distribution
  secondaire. Si cela n?est pas possible, utiliser un distributeur apparent
  courant.
- Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte
  avec plus de 30 participants.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1289 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
