lichtzuil 769 mm Gira energiezuil kl.alum. [1343 26]
Lichtzuil hoogte 769 mm
Energiezuil, lichtzuilen
kleur aluminium

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis.
De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot
1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf
1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform
GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken:
- Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste
  acrylglasplaat.
- Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
- De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en
  flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens:
Beschermeringssoort: IP44
Afmetingen:
- Voet: B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil: B 142 x H 769 x D 75 mm

Aanwijzingen :
- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel
  verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op
  steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.
- Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E
  worden gebruikt.

Levering:
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
- Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1343 26 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
