Tastsens.4.55 Standard 1x KNX  [5011 00]
Tastsensor 4.55 Standard 1x pour KNX
avec bascule de mise en service
Appareils de commande pour KNX


Caractéristiques:
- Tastsensor avec coupleur de bus intégré.
- Capteur de température intégré.
- Le Tastsensor est à compléter par des jeux de bascules à commander séparément.
  Trois variantes de jeux de bascules sont disponibles : Jeux de bascules sans
  possibilité d?inscription, avec zone d?inscription ou bascules gravées
  individuellement au laser.
- Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage
  « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Feedback tactile par pression de touche.
- Fonctions : Commutation, variation de la luminosité et de la température des
  couleurs, commande des couleurs, stores, transmetteur de valeur, poste
  secondaire d?ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : Réaction en appuyant et/ou relâchant, allumant, éteignant,
  commutant.
- Variation de la luminosité et de la température des couleurs : Temps pour un
  actionnement long et court, varier à plusieurs niveaux, répétition de
  télégramme en cas d?actionnement long, envoi d?un télégramme d?arrêt au terme
  de l?actionnement.
- Commande des couleurs : le type de commande des couleurs, le système et les
  valeurs chromatiques sont réglables. Il est possible de régler la commande à
  l'appui, le temps entre la commutation et l'enchaînement des couleurs / le
  réglage de la luminosité, la valeur de départ et le pas du réglage ainsi que
  la répétition de télégramme en cas d'actionnement long.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le
  concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans
  les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de
  1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
  mémoire) et le numéro d?ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au
  KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et
  le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des
  canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode
  de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de
  présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur:
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une
  touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction
  de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l?état du régulateur via la LED d?état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température
  ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de
  mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.
Fonctions de la LED d?état:
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes
  sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d?actionnement,
  acquittement de télégramme, affichage d?état, activation via un objet LED
  distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l?état du
  régulateur, affichage de l?état de présence et affichage du décalage de la
  valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit
  ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de
  l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le recul
  nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant
  les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.
- En outre, une fonction superposée peut être validée pour chaque LED d?état,
  une autre couleur et un autre type d?affichage sont alors réglés.
- Éclairage d?orientation LED : Pour l?orientation, toutes les LED peuvent être
  durablement éteintes ou allumées, afficher l?état d?un objet de communication
  distinct (ON, OFF, clignoter) ou être allumées par pression de touche au choix
  et automatiquement éteintes à nouveau après expiration d?un délai de
  temporisation.
Fonctions générales:
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
- Mesure de la température : Mesures de la température ambiante par sonde
  interne ou sonde interne et externe.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 13,8 mm
Clavier: 55 x 55 mm
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- 
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5011 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
