Capt.ensoleil.radio Solar Gira eNet blanc [5461 02]
Capteur d?ensoleillement radio eNet Solar
eNet
blanc

Caractéristiques:
- Capteur d?ensoleillement radio eNet pour la commande d?actionneurs eNet en
  fonction de la luminosité.
- Montage sur une vitre de fenêtre à l'intérieur.
- Déclenche des ambiances en cas de dépassement vers le haut ou vers le bas de
  la valeur réglée de protection solaire et crépusculaire.
- Possibilité de protection solaire en fonction de la température.
- Touches d'ambiances pour protection contre le soleil et crépuscule.
- Mesure de la luminosité via le capteur de luminosité.
- Envoie des valeurs de luminosité au serveur eNet en cas de changement de
  luminosité de plus de 50 %.
- Mode test pour adapter la valeur seuil de la protection solaire et de la
  température.
- Appareil avec alimentation solaire.
- Accu intégré comme accumulateur énergétique.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Verrouillages de commande.
- Comportement des actionneurs lors de l'annulation d'une ambiance.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- Utiliser les valeurs de luminosité comme condition "si" dans les règles
  "si-alors", afin d'activer les actionneurs, les ambiances et les horloges
  programmables.

Caractéristiques techniques:
Luminosité: 4000 à 80000 lx
Crépuscule: 5 à 250 lx
Réglage de la température: +15°C à +40°C
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Dimensions: Ø 75,0 H 30,0 mm

Indications :
- L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5461 02 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
