Haut-parl. encast. Communication porte [1258 00]
Haut-parleur encastré
Stations de porte


Caractéristiques:
- Haut-parleur encastré pour montage dans des installations de boîtes aux
  lettres, modules de communication, colonnes fonctionnelles ou plaques
  frontales.
- On peut raccorder jusqu'à huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnette aux
  bornes vissées disponibles.
- Transmission de signal et alimentation du haut-parleur via le bus 2 fils
  protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Taille réduite.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Interrogation en tension alternative des raccordements de boutons de sonnettes
  afin d'éviter l'oxydation des contacts de touches.
- Sécurisation des bornes de raccordement contre le raccordement incorrect.
- Possibilité de raccordement de jusqu'à huit boutons-poussoirs mécaniques de
  sonnettes.
- Caméra couleur pour station de porte.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec
  suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Réglage possible du volume vocal.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en
  service.
- Signal de confirmation lors de l?actionnement de la touche d'appel.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements:
- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée
- bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette: 8 x borne vissée
- Masse commune des B-P de sonnette: 1 x borne vissée
- Câble de liaison: 2 x connecteur
- Vidéo: 1 x connecteur
Indice de protection: IP44
Température ambiante: -25°C à +70°C
Dimensions:
- L x H x P: 101 x 67 x 27 mm

Indications :
- Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte
  avec jusqu'à 140 participants audio (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x
  module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement
  apparent).
- Pour l'extension à une caméra couleur, un appareil de commande vidéo est
  nécessaire.
- Classe de protection IP44 uniquement en combinaison avec une façade appropriée
  ou lorsqu'elle est installée.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1258 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
