USB 3.0 A M-cav. G-Ch câb.multicond. Module blanc [5686 03]
Module USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm
Inverseur de genre, USB, câble multiconducteur, mini-jack
Technique de communication
blanc brillant

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage:
- Coupleur: au moins 20 mm
- Câble adapteur: au moins 46 mm
Longueur du câble adaptateur: 200 mm
Câble multiconducteur USB: non croisé

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une
  installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec
  fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5686 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
