dimact. 4-v Std OneKNX DIN-rail [2015 00]
Dimactor 4-voudig Standard voor Gira One en KNX
4 x 225 W/VA
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
Functie in het Gira KNX systeem:
- Dimactor met geïntegreerde busaankoppeling.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen,
  dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of
  NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
- Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende
  dimprincipe.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
- Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus.
- Tijdelijke statusweergave kan worden geactiveerd, koppeling via
  communicatieobject over meerdere actoren is mogelijk.
- Vermogensuitbreiding door vermogensopvoereenheden.
- Om de configuratie te vereenvoudigen kunnen alle aanwezige dimkanalen in de
  ETS aan dezelfde parameters worden toegewezen en daardoor identiek worden
  geparametriseerd.
- Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de
  busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
Dimuitgangen:
- Onafhankelijk schakelen en dimmen van de dimuitgangen.
- Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk:
  universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo
  (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding),
  led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding).
- Dimkarakteristiek per kanaal voor aanpassing aan de aangesloten last in de
  periode en het waardebereik configureerbaar.
- Instelling van het dimbare bereik mogelijk: inschakellichtsterkte,
  basislichtsterkte en bovenste dimgrens.
- Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld
  (aandimmen, aanspringen, fading).
- Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld
  (kanaal inschakelen, geen reactie).
- Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend)
  of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
- Reactie bij herstel van de busspanning voor elke uitgang instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar.
- Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
- Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd
  reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
- Opname in lichtscènes mogelijk: max. 16 interne scènes zijn per uitgang
  instelbaar.
- Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
- Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld
  (aanspringen, aandimmen, fading).
- Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
- Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus
  zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
- Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden
  ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de
  retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel
  mogelijk.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal:
- Gloeilampen: 20 tot 225 W
- HV-halogeen: 20 tot 225 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA
- Tronic-trafo: 20 tot 225 W
- gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 200 W
- HV-ledlampen: typ. 1 tot 200 W
- Spaarlamp: typ. 20 tot 150 W
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus
  (faseaansnijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer
  informatie.
- Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
- Montage op DIN-profielrail.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
  mogelijk.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2015 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
