DALI draaidim.-b.el. IB voedingseenh. Basiselement [2027 00]
DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geļntegreerde voedingseenheid
DALI


Kenmerken:
- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor
  Tunable White conform IEC 62386-209.
- Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger
  niveau.
Producteigenschappen zonder programmering:
- DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geļntegreerde voedingseenheid voor
  maximaal 26 DALI deelnemers.
- Parallel schakelen van maximaal 4 DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met
  geļntegreerde voedingseenheid, met de mogelijkheid om tot 104 DALI deelnemers
  van stroom te voorzien.
- Geschikt voor meerdere masters.
- Led voor apparaatlocalisatie.
- DALI voedingseenheid kortsluitvast.
- Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
- Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.
Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando?s:
- Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op
  centrale DALI-2 besturingen.
- Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
- Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
- Cyclisch zenden van besturingscommando?s aan DALI besturingssapparaten kan
  worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de
  configuratie.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: max. 2 W
Nominale spanning DALI: DC 16 V (typ.)
Gegarandeerde busstroom: 52 mA
Toegestane busstroom: max. 250 mA
Kortsluitstroom: max. 61 mA
Aantal DALI deelnemers: max. 26
aantal parallel te schakelen DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met
geļntegreerde voedingseenheid: max. 4
Kleurtemperatuurinstelling: 2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2027 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
