Cadre fin. 5x vert. ZI Gira E2 blanc [1115 29]
Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription
blanc brillant
E2
quintuple vertical

Caractéristiques:
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des
  modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation
  électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des
  administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et
  hôpitaux.
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat,
  anthracite, teinte alu, noir mat, gris mat ou acier inoxydable en matériau
  véritable.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Cadre carré avec cadre de finition (rayon d?angle R = 0,5).
- L?ensemble des appareils peut être étiqueté via un cadre de finition avec
  fenêtre transparente.
- L?affectation des circuits reste visible même après retrait du cadre de
  finition (ex. rénovation).
- Zone d?étiquetage étanche aux projections (lors du nettoyage, par exemple).
- Matériau incassable, résistant aux chocs et aux rayures, résistant aux UV,
  pour sollicitations élevées.
- Sans halogène.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.

Indications :
- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction
  plate, boîtier apparent.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1115 29 quintuple vertical
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
