S3000 uni.led-verm.opvoereenh. DIN-rail Elektronica [2383 00]
System 3000 universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail
Gira System 3000
DIN-rail

Kenmerken:
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeenlampen, inductieve trafo's voor halogeenlampen, HV-led- of
  spaarlampen.
- Bediening vindt plaats via voorgeschakelde dimmer.
- Voeding van de aangesloten lasten via gemeenschappelijke lastleiding.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,3 W
Aansluitvermogen bij 45 °C:
- HV-ledlampen (faseaansnijding): 50 tot 100 W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): 200 W
- Gloeilampen: 210 tot 420 W
- HV-halogeen: 210 tot 420 W
- Tronic-trafo's: 210 tot 420 W
- gewikkelde trafo: 210 tot 420 VA
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.
- De maximale last en het aantal vermogensopvoereenheden is afhankelijk van de
  dimmer. Een referentielijst vindt u in de technische bijlage of in de
  gebruiksaanwijzing.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2383 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
