Gira FacilityServer Serveur Gira [2075 00]
Gira FacilityServer
Gira HomeServer, Gira FacilityServer


Passerelle pour l'installation KNX, spécialement conçue pour les exigences
élevées dans le domaine industriel. Le Gira FacilityServer permet de mettre
intelligemment en réseau les installations et techniques du bâtiment et de
contrôler, commander et programmer de manière centrale l'ensemble de
l'installation KNX depuis le PC. Grâce à la liaison avec l'internet, l'accès à
la technique du bâtiment et des installations et leur surveillance sont
également possibles de l'extérieur. Sert également de serveur de données pour
les systèmes de gestion d'installations de niveau supérieur, à la disposition
desquels il met des données de consommation et d'exploitation pour évaluation.
Il offre le spectre complet de performances du Gira HomeServer, est cependant
conçu avec une capacité de stockage nettement supérieure pour l'utilisation
dans le domaine industriel. On peut ainsi mémoriser des quantités de données
nettement plus importantes et réaliser des visualisations plus complexes et
plus exigeantes. Plusieurs Gira FacilityServer peuvent être mis en réseau afin
de relier également entre eux des bâtiments séparés spatialement : les
applications locales et les applications de niveau supérieur peuvent être
combinées. En plus du PC, l'accès peut également se faire via d'autres
appareils capables d'accéder à l'internet qui sont reliés à un LAN, un WLAN ou
l'internet. Les fonctions KNX peuvent ainsi être contrôlées et commandées de
partout. L'application Gira HomeServer sont également des appareils de
commande conviviaux. L'application est disponible dans l'Apple App Store et
dans Google Play Store, et peut être utilisée sur des portables ou des
tablettes.

Caractéristiques:
- Possibilité de mise à jour.
- Montage dans une baie 19". À cet effet, un insert 19" avec cache en aluminium
  est compris dans la livraison. Également utilisable comme appareil autonome.
- Gestion de 200 utilisateurs. Possibilité d'ouverture de sessions multiples
  sous un nom d'utilisateur.
- Archivage de projets avec leurs contenus tels que des plans d?ensemble, etc.
- Enregistrement des données cyclique ou dirigé par l?événement (par ex.
  évolutions de la température, compteur d'heures de fonctionnement, niveaux de
  remplissage).
- Interface graphique utilisateur: Visualisation des états du bâtiment ou des
  appareils à l'aide d'icônes librement positionnables et de textes. Mise en
  arrière-plan d'images propres et de structures de menu par groupe
  d'utilisateurs.
- Évaluation de caméras IP : enregistrement d'images et représentation dans la
  visualisation. Transmission des fichiers de données d'image par courriel et
  FTP. Les exigences spécifiques au pays doivent être prises en compte,
  notamment les informations et normes spécifiques aux protocoles dans le
  domaine de la communication.
- Exportation des données ou enregistrement des alarmes au format Excel?, CSV,
  HTML, XML.
- Fonctions mathématiques (par exemple opérations arithmétiques de base).
- Mémorisation et appel d'ambiances d'éclairage.
- Horloges programmables, programme hebdomadaire, calendrier des jours fériés.
- Possibilité de transmettre des messages de défaut, des valeurs de mesure,
  l?état des capteurs ou des actionneurs via une notification push ou par
  e-mail. Acquittement via KNX.
- Simulation de présence avec auto-apprentissage.
- Programmation à distance via connexion réseau, internet et transmission de
  données à distance.
- Envoi de textes ASCII.
- Couplage IP avec des produits étrangers qui peuvent générer ou traiter des
  télégrammes IP de commande.
- Résistant à l'usure.
- Éditeur logique graphique : permet, par exemple, de copier des groupes
  modulaires entre projets ou de créer un nombre illimité de fiches de travail.
  Plus de 150 modules logiques sont préparés. Le test logique en ligne a été
  étendu afin d?inclure l?enregistrement de la séquence de démarrage.
- Importation et exportation de bibliothèques globales.
- Objets de communication : reprise de données d'ETS par fichier OPC ou
  directement à partir du fichier knxproj. Importation et exportation d'objets
  de communication sous la forme d'un fichier CSV.
- Horloge programmable universelle : Plusieurs points de commutation possibles
  par horloge, ainsi que le suivi des états de commutation. Utilisation de
  jokers pour le jour, le mois, l'année. Activation/désactivation via objet de
  communication. Avec fonction astronomique et fonction aléatoire.
- Sauvegarde/restauration de données permanentes.
- Textes KNX de 14 octets: exploitation par comparaison avec une chaîne de
  texte. Application dans les notifications push, les e-mails, la page d?état.
- Réception de télégrammes IP: indication d?une plage d?adresses, extraction de
  textes KNX 14 octets, affectation à des textes KNX 14 octets.
- SNMP: Lecture de textes numériques et de textes KNX de 14 octets. Définition
  de valeurs numériques, de valeurs entières et de textes. Envoi de filtres SNMP
  via une commande FacilityServer. Alerte optionnelle de démarrage à froid au
  démarrage du FacilityServer.
- Commande/affichage d'état via installation téléphonique Agfeo.
- Evaluation d'appareils IP basés sur le Web (lecture/écriture).
- Accès au bus à l?aide du protocole KNXnet/IP.
- Serveur iETS : Programmation à distance d'installations KNX. Libération de la
  fonction iETS via un objet de communication. Le Gira HomeServer continue de
  tourner sans limitation pendant la programmation via iETS. Les commutations
  continuent d'être exécutées. L'image de processus reste actuelle.
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Certificat VDE « Smart Home - Sécurité des données testée ».
- Module logique pour connexion Modbus TCP.
- Application Gira HomeServer disponible sur Apple Mac.
- Visualisation libre avec technologie HTML5.

Caractéristiques techniques:
Possibilités de raccordement:
- Interface série: 1 x RS232
- Réseau: 1 x RJ45, Ethernet 10/100/1000 Mbit
- Système KNX: via routeur IP pour KNX, interface de données USB
- USB: 2.0 type B
Puissance absorbée: env. 15 W
Température ambiante: 0°C à +45°C
Dimensions:
- L x H x P: 483 x 88 x 270 mm

Indications :
- Informations complémentaires?:www.gira.de/facilityserver.
- Les indications techniques peuvent varier ou être modifiées selon la version.
  De même, l'étendue des prestations peut varier d'un client à l'autre
  (QuadClient, iOS App, Android App).
- Exigences système recommandées pour les appareils de commande: Les navigateurs
  Internet des éventuels appareils de commande doivent prendre en charge au
  moins HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) et CSS.
- Logiciel expert Gira FacilityServer pour systèmes d?exploitation à partir de
  Windows 10, y compris Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.
- Reprise des adresses de groupes ETS à partir d?ETS 3, 4, 5 et 6.
- Intégration de programmes graphiques.
- La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en
  matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus
  de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des
  modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
  Découvrez dès maintenant les applications pour le Gira
  FacilityServer.www.appshop.gira.de.

Etendue de la livraison:
- Sont compris dans la livraison : cordon d'alimentation, Gira FacilityServer
  avec ventilateur commandé par la température dans un insert 19 pouces
  (48,26 cm) avec cache en aluminium.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2075 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
