passerelle DALI Colour 2x rDIN KNX Secure [2112 00]
Passerelle DALI Colour 2x pour KNX
DALI, autre électronique
Rail DIN

Caractéristiques:
Généralités:
- Selon la variante d?appareil, soit un système DALI (variante d?appareil 1x),
  soit deux systèmes DALI séparés (variante d?appareil 2x).
- Compatible avec DALI et la norme DALI-2.
- Commutation et variation de luminosité de max. 64 luminaires avec appareil
  DALI ( par ex. ballast électronique) par système DALI.
- Jusqu'à 6 types d'adressage différents permettent la commande séparée et
  groupée de luminaires DALI via les télégrammes KNX.
- Un total de 64 canaux DALI est disponible pour chaque système DALI. Ils
  peuvent être utilisés au choix pour max. 64 appareils DALI à adresse
  individuelle ou pour toute combinaison d?appareils DALI adressés par groupe
  (max. 32) et individuellement.
- Prise en charge de la commande d?appareils DALI de type « Tunable White »
  (DALI type 8 - TW). Commande de la température de couleur via la variation
  relative ou absolue et également via les ambiances et les effets. La commande
  de la température de couleur est largement indépendante pour contrôler la
  luminosité des sources lumineuses employées.
- Réalisation d?une fonction de mesure de la température en option statique (par
  paramètre ETS) ou dynamique (via l'objet de communication KNX).
- Réalisation d?un processus de température de couleur quotidien pour la mise en
  ?uvre d?un éclairage à effet biologique (HCL : Human Centric Lighting).
  Jusqu?à quatre matrices HCL à configuration libre en termes de luminosité et
  de température de couleur, pouvant être activées et commutables en fonction de
  l'heure et du jour, ainsi que par l?utilisateur
- Commande de la couleur de la lumière en cas d?usage d?appareils DALI de type «
  Colour Control » (DALI type 8 - RVBBl Color Control). La passerelle permet un
  contrôle des couleurs flexible dans les espaces de couleur « RVB », « RVBBl »
  ou « HSV ». Dans les espaces de couleur RVB, la couleur peut être commandée
  par variation de l?intensité lumineuse relative ou absolue, soit par des
  objets de communication combinés ou séparés selon la spécification KNX. Dans
  l'espace couleur « HSV », des objets séparés sont toujours disponibles pour un
  contrôle absolu de la couleur de la lumière grâce à l'angle de couleur (H), la
  saturation (S) et la valeur de luminosité (V).
- Réalisation d?un gradient de couleurs possible en fonction du temps et du jour
  de la semaine (CTM : Colour Transition Mode). Jusqu?à quatre matrices CTM à
  configuration libre sont disponibles à cet effet. Chaque matrice permet de
  régler des définitions de couleur personnalisées, avec ou sans réglage de la
  luminosité. Les matrices peuvent être activées individuellement et sont
  commutables dans l?exploitation de la passerelle.
- En cas de contrôle des couleurs : exécution d?itérations automatiques de
  circuit chromatique et de luminosité. L?itération du circuit chromatique sert
  à l?activation automatique de la couleur générale des luminaires DALI. Cette
  fonction utilise le réglage cyclique de l?angle de couleur dans le circuit
  chromatique. Il en résulte des gradients de couleurs continus qui peuvent être
  lancés et stoppés lors du fonctionnement de la passerelle. L?itération
  automatique de la luminosité fonctionne de la même manière. Cette fonction
  ajuste de manière cyclique la luminosité dans toute la plage de luminosité et
  crée ainsi des scénarios de luminosité individuels.
- Commande centrale optionnelle possible de l?ensemble des composants DALI
  raccordés (Broadcast). La mise en service DALI est ainsi superflue, ce qui
  permet de mettre en service rapidement et facilement des installations
  d?éclairage avec un besoin réduit en fonctions (configuration simplifiée sans
  mise en service DALI).
- Exploitation manuelle des groupes et des appareils individuels indépendamment
  du bus (également en cas d?exploitation en chantier avec commande Broadcast),
  et séparée pour les systèmes DALI. Commande de l?état de commutation et de la
  luminosité.
- Confirmations de l?état de défaut DALI, DALI Busy ou court-circuit DALI, et
  signalisation de la panne de la tension d?alimentation.
- Jusqu?à 6 fonctions centralisées de commutation et de variation de l?intensité
  lumineuse.
- État de commutation global et arrêt de pause des ballasts électroniques
  connectés. Confirmation collective possible de tous les états de commutation.
- Intégration possible des groupes et des appareils individuels dans jusqu?à 16
  scénarios d?éclairage par système DALI pour la commande de la luminosité, de
  la température de couleur ou de la couleur.
- Exécution de la mise en service DALI et du test DALI avec programme de
  configuration de l?appareil entièrement intégré à l?ETS, lequel complète la
  boîte de dialogue des paramètres standard.
- Prise en charge des capteurs DALI 2 (périphérique d?entrée DALI-2). Capteurs
  DALI pris en charge : Bouton-poussoir DALI/Interface de bouton-poussoir,
  bouton rotatif/coulissant DALI, détecteur de présence DALI, capteur de
  luminosité DALI)
- Les instructions des capteurs DALI sont représentées sur KNX (commutation,
  gradation, etc).
- Commande de diffusion via des objets de communication KNX comme option de
  commande supplémentaire pour la commande de groupes DALI ou individuelle.
Fonctions de groupe et d'appareil:
- Chaque groupe et chaque appareil individuel dispose de toutes les
  fonctionnalités sans limitation. Toutes les fonctions orientées par canal
  peuvent être paramétrées séparément pour chaque groupe ou appareil individuel.
  Cela permet un pilotage indépendant et multifonctionnel des appareils DALI.
- Des messages d?état actifs sont possibles pour l?état de commutation, la
  luminosité, la température de couleur et la couleur.
- Réglage possible des valeurs de luminosité et de température de couleur
  (minimale, maximale).
- Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation
  paramétrables.
- Activation et désactivation ménageant la lampe (DÉMARRAGE progressif, ARRÊT
  progressif).
- Fonction de verrouillage ou, en alternative, fonction de position forcée
  paramétrable. Pour la fonction de verrouillage, le clignotement de groupes de
  luminaires et d?appareils individuels est possible.
- Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage et à l'extinction, fonction
  de cage d'escalier, y compris avec fonction d'avertissement).
- Compteur d'heures de fonctionnement.
- DALI Power-on Level (réglable par paramètre comportement « après retour de
  bus / tension secteur ») et DALI System-Failure (par paramètre comportement «
  en cas de panne de bus / tension secteur »).
- Réactions réglables en cas de panne et de rétablissement de bus / tension
  secteur et après une procédure de programmation ETS (pour la commande de la
  luminosité). Prescrit en cas de commande de la température de couleur et des
  couleurs.
À partir de la version 2.0.0 du micrologiciel et de la version 2.2 du
programme d?application (disponible à partir de 02/2025):
- Les capteurs DALI-2 (p. ex. les capteurs tactiles, les Tastsensors, les
  détecteurs de présence ou les capteurs de lumière) sont pris en charge en tant
  que périphériques d?entrée (Input Devices) en mode Instance.
- Compatibles multi-maîtres, les capteurs DALI-2 peuvent être installés comme
  contrôleurs d?application dans n?importe quel système DALI (appareils
  individuels, groupes et fonctionnement en broadcast - aucune mise en service
  via la passerelle requise).
  La passerelle pour KNX lit les télégrammes et suit l?état pour une
  visualisation correcte.
- Jusqu?à 32 capteurs DALI peuvent être adressés et paramétrés (le nombre réel
  dépend de la puissance absorbée des capteurs et des appareils DALI).
- Le type de capteur Bouton-poussoir est pris en charge dans la fonction de
  capteur Commutation, Gradation, Stores/Volets roulants/Auvent/Dômes de toit,
  Transmetteur de valeur, Extension d?ambiance.
- Les types de capteurs Bouton rotatif/coulissant, Détecteurs de présence et
  Capteurs de luminosité sont également pris en charge. Les types d?instance 1 à
  4 et les appareils de type d?instance 0 sont pris en charge : Module variateur
  rotatif DALI encastré avec bloc d?alimentation intégré (2027 00) et module
  variateur rotatif DALI encastré (2026 00).
Programme de configuration ETS (DCA):
- Mise en service DALI pratique dans l?ETS (sans composants logiciels externes).
  Les appareils DALI et les capteurs DALI sont identifiés, adressés et affectés
  séparément pour les deux systèmes DALI dans l?environnement de mise en service
  DALI du DCA.
- Identification rapide des appareils DALI grâce à la commande par clavier et à
  la fonction de clignotement automatique.
- Configuration DALI hors ligne : Après la lecture de l?installation DALI, il
  est possible de procéder à d?autres configurations étendues des appareils DALI
  détectés au préalable, comme l?affectation à des groupes ou à des appareils
  individuels, etc., même sans connexion existante à l?installation DALI.
- L?attribution des adresses courtes DALI peut être modifiée individuellement.
  Ainsi, le marquage clair des appareils DALI est possible en plus des noms de
  groupes et d?appareils.
- Désactivation optionnelle de l?adaptation de la luminosité lors de la
  recherche d?appareils DALI (par ex. dans les installations déjà disponibles).
- Vérification des types d?appareils DALI en cas d?affectation d?appareils DALI
  à des groupes ou appareils individuels en projet. Ceci permet d?éviter toute
  incompatibilité fonctionnelle après la mise en service.
- Mode de compatibilité pour la prise en charge des appareils d'éclairage non
  conformes DALI.
- Mise en service DALI partielle : Avec cette fonction, les appareils déjà
  trouvés lors d?une recherche d'appareils DALI sont conservés, même s?ils ne
  répondent pas à la passerelle.
- Fonction de test de tous les groupes DALI existants ou de différents appareils
  DALI : commutation MARCHE/ARRÊT centralisée (Broadcast), test d?appareils
  (MARCHE/ARRÊT, réglage de la luminosité et de la température de couleur ou de
  la couleur, état de l?appareil), test de groupe (MARCHE/ARRÊT, réglage de la
  luminosité et de la température de couleur ou encore réglage des ambiances.
- Exportation et importation de modèles de paramétrage en format XML.
- Fonction de documentation pour la création d?un rapport de configuration en
  format PDF (vue d?ensemble de l?affectation de groupes ou de la configuration
  complète de l?appareil).

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Consommation de courant: de 4,5 à 5,0 mA
Tension nominale:
- AC: AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 110 à 240 V
Puissance dissipée: max. 3 W
Tension nominale DALI: 16 V CC (typique)
Courant de sortie par système DALI: typiquement 128 mA, max. 250 mA de courte
durée
Alimentation de bus garantie par système DALI: 148 mA
Nombre max. d?appareils dispositifs
DALI adressables: 64 par système DALI
Nombre max. decapteurs DALI adressables: 32 par système DALI
Taux de transfert DALI: 1,2 kbit/s
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- DALI: Bornes à vis
Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage:
- Ø 1,5 mm²: 300 m max.
- Ø 1,0 mm²: max. 238 m
- Ø 0,75 mm²: max. 174 m
- Ø 0,5 mm²: max. 116 m
section de raccordement: 4 mm² max.
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- 
- 
- La fonctionnalité complète de l?installation DALI peut être garantie
  uniquement en cas d?utilisation exclusive d?appareils DALI-2.
- L?alimentation en tension des systèmes DALI se fait exclusivement via la
  passerelle DALI. La connexion d?autres alimentations en tension sur l?un des
  systèmes DALI est interdite.
- 

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2112 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
