Cadre adapt. capot enfich. Gira TX_44 t.alu [1163 65]
Cadre adaptateur (55 x 55 mm) avec capot enfichable (IP20)
TX_44 (IP44)
teinte alu

Caractéristiques:
- Ce capot avec cadre adaptateur (55 x 55 mm) et cadre de finition (1x à 4x)
  permettent d'intégrer des dispositifs de connexion du System 55 dans le
  programme d'interrupteur Gira TX_44.

Indications :
- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré
  de protection IP20.
- Le cadre adaptateur avec découpe carrée (50 x 50 mm) permet également
  d?intégrer les appareils d'autres fabricants.
- Il est vivement recommandé de tester les produits.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1163 65 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
