Mod.var. LED 20-200 W disj.rot. Module [0300 00]
Module variateur LED avec commutateur rotatif
DALI, autre électronique
20 - 200 W

Caractéristiques:
- Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT et
  lampes LED HT dimmables en coupure de phase inductive.
- Protection contre les courts-circuits avec fusible pour faible intensité.
- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C:
- Lampes LED HT (coupure de phase inductive): Type 3 jusqu?à 40 W
- Lampes à incandescence: 20 à 200 W
- Halogène HT: 20 à 200 W
Profondeur de montage: 32 mm
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0300 00 20 - 200 W
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
