dr.l.jl.act. 1-v DIN-rail Gira eNet [5437 00]
eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig
eNet
DIN-rail

Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- De eNet draadloze jaloezieactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van
  de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor de besturing van
  elektrisch aangedreven raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken of
  markiezen.
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.
Met eNet server instelbaar::
- Omkeertijd bij richtingomkering.
- Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,2 W
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aansluitvermogen motoren: 1000 W
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een
  eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5437 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
