aanwez.m. Standard KNX z.wit [2105 02]
Aanwezigheidsmelder Standard voor KNX
Lichtbesturing
zuiver wit

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand:
aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver)
of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen.

Kenmerken:
- Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
- Programmeer-led/-toets na verwijdering van de sierring in gemonteerde toestand
  zichtbaar/bedienbaar.
- PIR-sensoren: drie sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde
  lichtsterktesensor.
- Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid.
- Gevoeligheid configureerbaar.
- Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Een functieblok configureerbaar.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, melder.
- standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
- Bedrijfsstand bij standalone-apparaat resp. hoofdeenheid: automaat,
  halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig
  UIT).
- Twee uitgangen (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder).
- Uitgang (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder): schakelen,
  trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever,
  lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever,
  temperatuurbedrijfsmodus.
- Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in instelbaar.
- Extra zendvertraging via extern communicatieobject.
- Adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging).
- Korte aanwezigheidsfunctie.
- Retourmelding van het schemeringsniveau.
- Vergrendelingsfunctie.
- Handbediening via tastsensor (apart communicatieobject).
- Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in.
- Meting van de periode na de laatste beweging.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Montagehoogte: 2,20 m tot 5 m
Waarnemingshoek: 360°
Montagehoogte 3 m:
- Detectiebereik: Ø ca. 20 m
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: 0 tot 2000 Lux
- Detectiebereik: Ø 2 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 93% (niet-condenserend)
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 20 mm
Afmetingen in mm:
- Ø 103 x H 50

Aanwijzingen :
- De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme
  alarminstallaties.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.

Levering:
- Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2105 02 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
