bascule 2x s/impr. System 70 blanc [5370 70]
Bascule 2x sans impression
System 70
Nouveau
blanc brillant

Caractéristiques:
- Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
- Capteur de température intégré pour la mesure de la température d?ambiance.
- Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir
  de la version 5.0.
- Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Fonctions de commande:
- Commutation de consommateurs, comme par ex. l?éclairage, une prise ou une
  pompe.
- Variation de l?intensité de l?éclairage.
- Commande des consommateurs d?ombrage et de ventilation (stores, volets
  roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
- Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de
  variation, d?ombrage et de ventilation.
- Appel de variantes d?ambiance.
- Utilisation comme bouton-poussoir de cage d?escalier pour activer la fonction
  de cage d?escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
- Fonction en tant que bouton-poussoir d?appel d?étage avec le Gira G1.
- Commande d?appareils audio Sonos.
- Commande de consommateurs Hue.
- Commande de consommateurs eNet
- Fonction en tant qu?ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
- Fonction boost.
Température ambiante:
- Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.
Affichage LED:
- Luminosité de la LED d?état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
- Couleur de la LED d?état (rouge, vert, bleu) réglable.
- Sélection de la fonction de la LED d?état réglable selon la fonction de
  bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d?actionnement ou
  affichage d?état.
- Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules
  originales marquées avec des symboles.
- Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de
  droite.

Caractéristiques techniques:
Support Gira One: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai: 4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 15 mm
Température ambiante: -5°C à +50°C
Consommation de courant: 8 - 12 mA

Indications :
- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5370 70 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
