Tastsens.4.95 Komfort 1x OneKNX anthracite [5001 028]
Tastsensor 4.95 Komfort 1x pour Gira One et KNX
Appareils de commande pour KNX
anthracite

Caractéristiques:
- Tastsensor avec coupleur de bus intégré et la possibilité de raccorder un
  capteur câblé à distance.
- Le Tastsensor 4.95 est à compléter par des jeux de bascule à commander
  séparément.
  Les interfaces utilisateurs des jeux de bascules sont constituées de matériaux
  naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres, tels
  que le verre, l'acier inoxydable ou l'aluminium.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Feedback tactile par pression de touche.
- Fonctions : Commutation, variation de la luminosité et de la température des
  couleurs, commande des couleurs, stores, transmetteur de valeur, poste
  secondaire d?ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : Réaction en appuyant et/ou relâchant, allumant, éteignant,
  commutant.
- Variation de la luminosité et de la température des couleurs : Temps pour un
  actionnement long et court, variation de l?intensité lumineuse sur plusieurs
  niveaux, répétition de télégramme en cas d?actionnement long, envoi d?un
  télégramme d?arrêt au terme de l?actionnement.
- Commande des couleurs : le type de commande des couleurs, le système et les
  valeurs chromatiques sont réglables. Il est possible de régler l?instruction
  en appuyant sur une touche, le temps entre la commutation et l?itération des
  couleurs / le réglage de la luminosité, la valeur de départ et le pas du
  réglage ainsi que la répétition de télégramme en cas d?actionnement long.
- Commande des stores : quatre concepts de commande différents avec des temps
  pour un actionnement court et long et le basculement des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de
  1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d?ambiance : avec ou sans fonction de sauvegarde.
- Commande à deux canaux : Pour chaque bascule ou chaque touche, la commande
  peut être réglée par deux canaux indépendants. Jusqu?à deux télégrammes
  peuvent ainsi être envoyés au bus par simple pression de touche. Les canaux
  peuvent être paramétrés indépendamment les uns des autres sur les fonctions
  commuter, transmetteur de valeur ou appeler ambiance.
Propriétés du poste secondaire de régulateur:
- Les thermostats externes d?ambiance peuvent être déclenchés par la fonction
  Tastsensor Poste secondaire de régulateur.
- Commutation de mode de fonctionnement, commutation de mode de fonctionnement
  forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne.
- Analyse de l?état du régulateur via la LED d?état.
Fonctions de la LED d?état:
- Chaque LED d?état peut être paramétrée indépendamment de la zone de commande.
- Les LED d?état s?allument au choix en rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange,
  violet ou blanc.
- Fonctions de LED d?état : toujours OFF, toujours ON, affichage d?actionnement,
  acquittement de télégramme, affichage d?état, affichage d?état inversé,
  activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
  affichage de l?état du régulateur, affichage de l?état de présence et
  affichage de l?état de présence inversé.
- En outre, une fonction superposée peut être validée pour chaque LED d?état,
  une autre couleur et un autre type d?affichage sont alors réglés.
Fonctions générales:
- LED message d?alarme : En cas d?alerte, il est possible que toutes les LED du
  Tastsensor clignotent en rouge en même temps.
- Éclairage d?orientation LED : Pour l?orientation, toutes les LED peuvent être
  éteintes ou allumées en permanence, afficher l?état d?un objet de
  communication distinct (ON, OFF, clignoter) ou être allumées par pression de
  touche au choix et automatiquement éteintes à nouveau après expiration d?un
  délai de temporisation.
- LED abaissement nocturne : Commande de la luminosité de toutes les LED d?état
  par un objet de communication. Cela rend par ex. possible la réduction de la
  luminosité pendant la nuit pour atteindre une valeur configurée dans l?ETS.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
- Fonction d?ambiance : Sauvegarde interne de jusqu?à huit ambiances avec huit
  canaux de sortie.
- Mesure de la température :Mesures de la température ambiante par des sondes
  internes, des sondes à distance câblées et internes ou des sondes internes et
  externes.
- Mesure de l?humidité ambiante :Mesure de l?humidité ambiante avec des capteurs
  internes.
- Protection contre le démontage
- Les bascules pour boutons peuvent être individualisées via le service
  d'inscription Gira.
- Les jeux de bascules avec matériaux naturels jusqu'à 3 mm d'épaisseur sont
  disponibles séparément.
- À partir de I01, touche supplémentaire sur le bord inférieur du Tastsensor.
- Fonctions : commutation, variation de l?intensité lumineuse et température de
  couleur, ombrage, transmetteur de valeur et position secondaire d?ambiance.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Support Gira One: Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 16 mm
Clavier: 95 x 95 mm
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5001 028 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
