S3000 DALI Power-best.eenh. IB-b.el. Basiselement [5406 00]
System 3000 DALI Power-besturingseenheid
inbouwbasiselement
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor
  Tunable White conform IEC 62386-209.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- DALI voeding voor 18 DALI deelnemers.
- Parallelschakeling van maximaal 4 DALI Power-besturingseenheden om maximaal 72
  DALI deelnemers van stroom te voorzien.
- Opslaan van de minimale lichtsterkte, de koudste en de warmste
  kleurtemperatuur.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte/kleurtemperatuur of
  opgeslagen lichtsterkte/kleurtemperatuur.
- Met System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig: instelling van de
  kleurtemperatuur via de rechterwip.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Dimactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
- Lichtsterkte- en kleurtemperatuurregeling individueel instelbaar.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek
  instelbaar, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, Soft-aan en
  Soft-uit-functie, Fading-functie, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
  tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het
  System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
  apparaten als sensor mogelijk.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: max. 2,8 W
Nominale spanning DALI: DC 16 V (typ.)
Uitgangsstroom: max. 36 mA
Aantal DALI deelnemers: Max. 18
Aantal parallel schakelbare DALI Power-besturingseenheden: Max. 4
Kleurtemperatuurinstelling: 2000 tot 10000 K
Neveneenheden:
- Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 3-draads: Max. 10
Inbouwdiepte: 30 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5406 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
