RTR 24 V verbreekc./maakc. uit + ctrl.l. Basiselement [2473 00]
Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 24 V~ met verbreekcontact resp.
maakcontact, uitschakelaar en controlelicht
Verwarming, ventilatie, koeling


Kenmerken:
- Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 24 V~.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
- Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale
  klok.
- Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
- Interne temperatuurvoeler.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij
  openen van het raam).
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
- Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het
  ventiel).

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Stand-by: <0,1 W
Aansluitvermogen: Max. 24 W
Aantal regelaandrijvingen: 1 tot 5Thermische regelaandrijving 24 V~ Gira
artikelnr.: 2179 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom,
max. 3 aandrijvingen!
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen: max. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2473 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
