scheidingsrelais 2-v DIN-rail Jaloezie [0861 00]
Scheidingsrelais 2-voudig
Jaloeziebesturing
DIN-rail

Kenmerken:
- Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
- Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
- Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de
  jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld
  van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij
  opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom: 4 A, cos ? ? 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen:
- Voeding: 2 x schroefklem
- Centraal: 2 x schroefklem
- Aandrijving 1, 2: elk 2 schroefklemmen
- Parallelaansluiting 1, 2: elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2,5

Aanwijzingen :
- Het scheidingsrelais DIN-rail wordt gemonteerd op een profielrail.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0861 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
