TA 230 V sortie relais disj. + témoin Module [2475 00]
Module thermostat d'ambiance 230 V~ System 3000 avec sortie de relais,
disjoncteur et témoin lumineux
Nouveautés


Caractéristiques:
- Commande d?appareils de chauffage jusqu?à 3 680 W.
- Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
- Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
- Bornier d?entrée avec fonction de sélection pour activer la température
  d?abaissement (ECO) via l?horloge centrale ou pour réguler la température de
  confort en fonction de la présence via un détecteur de mouvement/de présence
  séparé.
- Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande
  centrale.
- Commutation manuelle possible entre le mode chauffage et le mode
  refroidissement.
- Capteur de température interne.
- Fonction de protection contre le gel.
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux
  points (on/off).
- Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des
  bagues de réglage.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: max. 0,15 W
Courant de commutation: max. 16 A
Puissance de raccordement:
- Charge résistive: 3680 W
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Longueur de ligne des entrées: max. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2475 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
