2-v WCD/RA + afd.r. Gira F100 z.wit [0780 112]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~, compleet met afdekraam
Gira F100
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 25 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0780 112 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
