Tastsens.3 Basis 3x KNX System 55 [5113 00]
Tastsensor 3 Basis 3x pour KNX
avec bascule de mise en service
Appareils de commande pour KNX


Caractéristiques:
- Montage sur un coupleur de bus 3.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, store, transmission de valeur 1
  octet et poste secondaire d'ambiance.
- LED de fonctionnement en blanc.
- Deux LED d?état rouges par zone de commande.
- Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone
  d'inscription.
- Fonction paramétrable de l'éclairage de zone d'inscription et de la LED
  d'état.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Température ambiante: -5°C à +45°C
Classe de protection: III

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du
  programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être
  commandé séparément.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5113 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
