dr.l mod. RM Dual Q Rookmelder [2347 00]
Draadloze module voor rookmelder Dual Q
Rookmelder


Kenmerken:
- Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual Q.
- Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder
  Dual/VdS.

Technische gegevens:
Radiofrequentie: 433,42?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Voeding: Via de batterij van de draadloze module
Batterij:
- Type: CR 2/3 AA lithium
- Capaciteit: 3V
- UN-nummer: 3091

Aanwijzingen :
- Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders
  alarm.
- De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De
  verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden
  gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden
  gerealiseerd.
- De batterij kan niet bij Gira als reserveonderdeel worden gekocht.

Levering:
- Een batterij is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2347 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
