lecteur carte con.NO + borne N System 55 noir m [3140 005]
Lecteur de carte d?hôtel 10 A 250 V~
Contact NO unipolaire avec borne N
System 55
noir mat

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat ou
  blanc crème brillant.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Design épuré aux proportions équilibrées.
- Matériau incassable et résistant aux UV, conçu pour des sollicitations
  élevées.
- Sans halogène.
- Grâce à leur conception modulaire, les modules et caches prévus peuvent être
  combinés avec différentes formes de cadres de finition et divers matériaux.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Le lecteur de carte d?hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou
  d?économie d?énergie.
- Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement
  encore enclenchés sont désactivés.
- Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au
  moyen du bouton-poussoir.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- Autres types sur demande.
- Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3140 005 noir mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
