S3000 thermostat BT System 55 blanc s [5394 27]
Thermostat d'ambiance BT System 3000
System 55
Gira System 3000
blanc satiné

Caractéristiques:
- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou
  tablette) via Bluetooth® avec l?application Gira System 3000.
- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.
Fonctions sur le module rapporté:
- L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation
  rapide.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d?abaissement pour
  Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et
  d'antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à
  deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure
  actuelle possible.
Fonctions avec l'application Gira System?3000:
- Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures
  programmables individuellement.
- Mode vacances (début, fin, température).
- Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
- Verrouillage de l'opération locale possible.
- Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®.
- Valeurs de température minimum et maximum réglable.
- Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres
  modules rapportés.
- La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n?est possible qu?à
  partir de I05 (indice).

Caractéristiques techniques:
Précision de marche par mois: ± 10 s
Réserve de marche: env. 4 h
Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d?émission: max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission: type 10 m
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Lorsque vous êtes connecté à l?application Gira System 3000, l?heure et la
  date sont mises à jour.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5394 27 blanc satiné
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
