Cadre fin. 1x inscript. Gira E2 transp./blanc [0711 22]
Cadre de finition Gira E2 entièrement inscriptible
transparent / blanc pur
E2
1x

Caractéristiques:
- Incassable.
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat,
  anthracite, teinte alu, noir mat, gris mat ou acier inoxydable en matériau
  véritable.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Cadre carré avec cadre de finition (rayon d?angle R = 0,5).
- L?ensemble des appareils peut être étiqueté via un cadre de finition avec
  fenêtre transparente.
- Zone d?étiquetage étanche aux projections (lors du nettoyage, par exemple).
- Matériau incassable, résistant aux chocs et aux rayures, résistant aux UV,
  pour sollicitations élevées.
- Sans halogène.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Incassable.
- Cadre de finition transparent, entièrement inscriptible.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation
  électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des
  administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et
  hôpitaux.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0711 22 1x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
