combi série/SCHUKO vert. + pl.mont. Mont.app. blanc crème [4175 12]
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO
16 A 250 V~ verticale
avec plaque de montage interne
Interrupteur de série
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4175 12 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
