Cadre adapt. Gira TX_44 p. Sys55 Gira TX_44 blanc [0289 66]
Cadre adaptateur avec découpe carrée (55 x 55 mm) (IP20)
TX_44 (IP44)
blanc

Caractéristiques:
- Ce cadre adaptateur et ce cadre de finition (1x à 4x) permettent d'intégrer
  dans Gira TX_44 les produits du System 55.

Indications :
- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré
  de protection IP20.
- Le lecteur de carte d'hôtel, la prise à disjoncteur différentiel, l?interface
  de données, le capot informatique, le capot enfichable, la station
  d'appartement Standard avec écouteur ne peuvent pas être intégrés avec ce
  cadre adaptateur.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0289 66 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
