led compensatiemod. Accessoires [2375 00]
Led compensatiemodule
Inbouwbasiselementen, toebehoren


Kenmerken:
- Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of
  Gira universele dimmers mogelijk.
- Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira
  Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en
  bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
- Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira
  universele dimmers die in de faseafsnijding werken.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 2 W
Behuizingtemperatuur: max. +65 °C (tc)
Kabellengte: ca. 15 cm
Afmetingen:
- B x h x d: 43 x 11,5 x 28,5 mm

Aanwijzingen :
- Ook te gebruiken voor reeds aanwezige dimmers0305 00en2390 00.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2375 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
