BT ém.mural 2x System 55 anthracite [2462 28]
Émetteur mural Bluetooth® 2x
autres systèmes radio
anthracite

Caractéristiques:
- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation
  ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de
  fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à
  partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
- Configuration via l?application ou NFC.

Caractéristiques techniques:
Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface: NFC
Portée:
- en champ libre: jusqu'à 75 m
- dans des bâtiments: env. 10 m
Température ambiante: -25°C à +65°C
Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation)

Indications :
- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.

Etendue de la livraison:
- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive
  (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de
  collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la
  livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2462 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
