treksch. uit-wis z/kl. Basiselement [0819 00]
Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Universele uit-wisselschakelaar
Inbouwbasiselementen, toebehoren
Universele uit-wisselschakelaar
(zonder bevestigingsklauwen)

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 30 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0819 00 Universele uit-wisselschakelaar
(zonder bevestigingsklauwen)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
