boît. à fleur 4x System 106 [5514 00]
Boîtier à fleur System 106
Stations de porte
4x

Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être
montés lors du gros ?uvre.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux
robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques:
- Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de
  mise en place.
- Convient à l'utilisation sur des façades à système composite d'isolation
  thermique.

Caractéristiques techniques:
Dimensions en mm:
- Boîtier 1x: B 106,5 x H 106,5 x T 23,35
- Boîtier 2x: B 106,5 x H 213,0 x T 25,35
- Boîtier 3x: B 106,5 x H 319,5 x T 25,35
- Boîtier 4x: B 106,5 x H 426,0 x T 25,35
- Boîtier 2 x double: B 213,0 x H 213,0 x T 25,35
- Boîtier 5x: B 106,5 x H 532,5 x T 25,35

Indications :
- Boîtier à fleur System 106 1x, uniquement pour une utilisation avec le module
  de station de porte et les composants du System 106 Keyless In.
- Pour une utilisation avec un boîtier d?encastrement à fleur System 106 en cas
  de plaque frontale existante (boîte aux lettres, colonne latérale de porte,
  etc.).

Etendue de la livraison:
- Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris
  dans la livraison (exception : boîtier System 106 à fleur 1x)

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5514 00 4x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
