USB gegevens I/F DIN-rail KNX DIN-rail [2014 00]
USB-gegevensinterface voor KNX
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Aankoppeling van pc aan KNX installaties.
- Adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten.
- Compatibel met KNX Data-Secure-producten.
- Snelle download van de applicaties (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).
- Compatibel met ETS4, ETS5 (en hoger).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- USB-bus: Type B, versie 2.0
Overdrachtsprotocol: USB 2.0 (ook compatibel met USB 1.1 en USB 3.0)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Compatibel met Gira HomeServer vanaf versie 4.9.
- Montage op DIN-profielrail.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2014 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
