lecteur carte con.NO + borne N Gira F100 blanc [3140 70]
Lecteur de carte d?hôtel 10 A 250 V~
Contact NO unipolaire avec borne N
Gira F100
blanc brillant

Caractéristiques:
- Programmes d?interrupteurs en blanc brillant, larges bascules.
- Pas de nervure centrale visible en cas de combinaison.
- Matériau incassable, résistant aux chocs et aux rayures, résistant aux UV,
  pour sollicitations élevées.
- Sans halogène.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Le lecteur de carte d'hôtel avec protection contre le démontage peut par ex.
  assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d?énergie.
- Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement
  encore enclenchés sont désactivés.
- Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au
  moyen du bouton-poussoir.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- Autres types sur demande.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3140 70 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
