SCHUKO SP alim.tension USB 2x type A/C System 55 t.alu [2459 26]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts
accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x
Type A / Type C
System 55
teinte alu

Caractéristiques:
- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB
  de type A et de type C.
- Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Caractéristiques techniques:
Tension d'entrée: 220 - 250 V CA, 50/60 Hz
Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C
Tension de sortie USB: 5 V CC
Courant de charge:
- USB A: max. 2,4 A
- USB C: max. 3 A
En attente: ?80 mW
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Profondeur de montage: 31 mm
Température ambiante: +5° C à +35° C

Indications :
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.
- Le boîtier du produit peut s?échauffer en cas de longs cycles de chargement.
- L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Etendue de la livraison:
- Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2459 26 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
