gloeil.dim.-b.el. 100-1000 W druk-wis Basiselement [1181 00]
Gloeilampendimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
DALI
100 - 1000 W

Kenmerken:
- Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230/240 V, 50 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C:
- Gloeilampen: 100 tot 1000 W
- HV-halogeen: 100 tot 1000 W
Inbouwdiepte: 32 mm
Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1181 00 100 - 1000 W
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
