mod.var.lampe inc. 100 - 1000 W InvPress Module [1181 00]
Module variateur de lampe à incandescence avec interrupteur inverseur à
bouton-poussoir
DALI, autre électronique
100 - 1000 W

Caractéristiques:
- Variation de lampes à incandescence et d?halogènes HT en 230 V CA, 50 Hz.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection automatique contre les températures excessives avec redémarrage.
- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230/240 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C:
- Lampes à incandescence: 100 à 1000 W
- Halogène HT: 100 à 1000 W
Profondeur de montage: 32 mm
Température ambiante: +5°C à +45°C

Indications :
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1181 00 100 - 1000 W
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
