doub.SCHUKO SP + cadre Gira F100 blanc [0783 112]
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~
avec protction renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus),
complète avec cadre de finition
pour boîtier d?encastrement pour appareil 1x
Gira F100
blanc brillant

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 25 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à 45 °C

Indications :
- Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0783 112 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
