boît.jonc.cuisinière EC Standard [0171 56]
Boîtier de jonction à la cuisinière encastré
System 55
jusqu?à 2,5 mm²

Caractéristiques:
- Très plat, avec un domino de connexion à 5 pôles, 2x 2,5 mm², avec une seule
  vis centrale pour la fixation par griffes.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 31 mm

Indications :
- Non incassable.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0171 56 jusqu?à 2,5 mm²
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
