S3000 mod. d'impulsion Module [5410 00]
Module d'impulsion System?3000
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Déclenchement manuel ou automatique d'un automate d'éclairage de cage
  d'escalier.
- Commutation manuelle avec le module rapporté de commande System?3000.
- Commutation automatique avec module rapporté détecteur de mouvement ou module
  rapporté 360° de détecteur de présence et de mouvement Bluetooth® du
  System 3000.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50 Hz
En attente: 0,25 à 0,45 W
Consommation de courant: env. 2,8 mA
Profondeur de montage: 24 mm
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -5°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5410 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
