afd.r. 2-v Gira E2 grijs m [0212 37]
Afdekraam Gira E2
grijs mat
E2
2-voudig

Kenmerken:
- Breukvast.
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat, antraciet, kleur
  aluminium, zwart mat, grijs mat of roestvast staal.
- Vierkante vorm van het afdekframe (hoekradius R = 0,5).
- Breukvast, slagvast, krasbestendig, UV-bestendig materiaal voor verhoogde
  belasting.
- Halogeenvrij.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.

Aanwijzingen :
- Ook geschikt voor wandgootinstallatie.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor
  installatie spatwaterdicht inbouw IP44.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0212 37 2-voudig
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
