Module RF Dét. fumée Dual Q Détecteur de fumée [2347 00]
Module radio pour détecteur de fumée Dual Q
Détecteurs de fumée


Caractéristiques:
- Module radio pour une liaison sans fil de détecteurs de fumée Dual Q.
- Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.

Caractéristiques techniques:
Fréquence radio: 433,42 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Alimentation en tension: par la pile du module radio
Batterie:
- Type: CR 2/3 AA Lithium
- Capacité: 3 V
- N° UN: 3091

Indications :
- Lorsqu'un détecteur de fumée détecte un incendie, tous les détecteurs de fumée
  correspondants donnent l'alarme.
- Le module radio est branché sur l?interface du détecteur de fumée Dual. Les
  bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le
  module est enfiché. Ceci permet d'élaborer des lignes combinées (mises en
  réseau par fil et par radiofréquence).
- La pile ne peutne peuvent pasêtre obtenue comme pièce de rechange auprès de
  Gira.

Etendue de la livraison:
- La pile est comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2347 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
