Gira FacilityServer Gira Servers [2075 00]
Gira FacilityServer
Gira HomeServer, Gira FacilityServer


Gateway voor de KNX installatie, speciaal afgestemd op de hoge eisen voor
bedrijfsgebouwen. Met de Gira FacilityServer kunnen installaties en
gebouwsystemen intelligent onderling worden gekoppeld en kan de complete
KNX installatie centraal vanaf een pc worden gecontroleerd, aangestuurd en
geprogrammeerd. Door koppeling aan internet is toegang tot en bewaking van de
gebouwen- en installatietechniek ook van buitenaf mogelijk. Dient tevens als
dataserver voor overkoepelende systemen voor facilitymanagement, die hij
voorziet van opgeslagen verbruiks- en bedrijfsgegevens voor verdere
verwerking. Hij biedt het complete gamma aan functies van de Gira HomeServer,
maar is voor het gebruik in bedrijfsgebouwen voorzien van aanmerkelijk meer
geheugencapaciteit. Daardoor kunnen veel meer gegevens worden opgeslagen en
meer complexe en veelomvattende visualisaties worden gerealiseerd. Meerdere
Gira FacilityServers kunnen worden gekoppeld om ook ruimtelijk van elkaar
gescheiden gebouwen met elkaar te kunnen verbinden: lokale en overkoepelende
toepassingen kunnen worden gecombineerd. Behalve met de pc is toegang mogelijk
via andere apparaten met internetfunctionaliteit die op het LAN, WLAN of
internet zijn aangesloten. Zo kunnen de KNX functies van overal worden
gecontroleerd en aangestuurd. Als comfortabele bedieningsapparaten zijn de
Gira HomeServer App geschikt. De app is beschikbaar in de Apple App Store en
de Google Play Store en kan zowel op smartphones als op tablets worden
gebruikt.

Kenmerken:
- Geschikt voor updates.
- Montage in 19" rack. Hiervoor is bij levering een 19" insteekeenheid met
  aluminium frontpaneel inbegrepen. Tevens als standalone-apparaat te gebruiken.
- Beheer van 200 gebruikers. Meervoudige login onder dezelfde gebruikersnaam
  mogelijk.
- Archivering van projecten met eigen inhoud, zoals plattegronden, enz.
- Cyclische/getriggerde dataopslag (bijv. temperatuurverlopen,
  bedrijfsurentellers, vulniveaus).
- Grafische gebruikersinterface: Visualisatie van toestanden van gebouw en
  apparaten met vrij te positioneren pictogrammen en teksten. Aanmaken van eigen
  afbeeldingen en menustructuren per gebruikersgroep.
- Verwerking van IP-camera's: registratie van camerabeelden en weergave in de
  visualisatie. Doorgifte van beeldgegevens per e-mail en FTP. Daarbij moeten
  nationale eisen in acht worden genomen, met name protocolspecifieke informatie
  en normen op het gebied van communicatie.
- Export van de opgeslagen data en alarmen in de formats Excel?, CSV, HTML of
  XML
- Mathematische functies (bijvoorbeeld eenvoudige rekenkundige bewerkingen).
- Opslaan/opvragen van lichtscènes.
- Tijdschakelklokken, weekprogramma, feestdagenkalender.
- Storingsmeldingen, meetwaarden en sensor- of actortoestanden via pushbericht
  en e-mail te verzenden. Bevestiging via KNX.
- Zelflerende aanwezigheidssimulatie.
- Programmering op afstand via een (draadloze) netwerk- of internetverbinding.
- Verzenden van ASCII-teksten.
- IP-koppeling aan andere producten die IP-telegrammen voor besturing kunnen
  genereren of verwerken.
- Geen slijtage.
- Grafische logische editor: Hiermee kunnen bijvoorbeeld bouwsteengroepen tussen
  projecten worden gekopieerd en willekeurig veel werkbladen worden aangemaakt.
  Voorbereid zijn meer dan 150 logische bouwstenen. De Logik Online Test is
  uitgebreid met de opname van de opstartvolgorde.
- Importeren en exporteren van globale bibliotheken.
- Communicatieobjecten: toepassen van gegevens uit ETS via OPC-bestand of direct
  uit het knxproj-bestand. Import en export van communicatieobjecten als
  CSV-bestand.
- Universele schakelklok: meerdere schakelpunten per klok mogelijk, evenals
  follow-up van schakeltoestanden. Gebruik van plaatshouders in dag, maand,
  jaar. Activering/deactivering via communicatieobject. Met astro- en
  toevalsfunctie.
- Databeveiliging/herstel van remanente gegevens.
- 14-byte KNX teksten: verwerking door vergelijking met tekststring. Gebruik in
  pushbericht, e-mails, statuspagina.
- Ontvangst van IP-telegrammen: Opgave van een adresbereik, extraheren van
  14-byte KNX teksten, toewijzen aan 14-byte KNX teksten.
- SNMP: uitlezen van numerieke en 14-byte KNX teksten. Instellen van numerieke
  en integerwaarden en teksten. Verzenden van SNMP-traps via
  FacilityServer-commando. Optioneel ColdStart-trap bij het starten van de
  FacilityServer.
- Bediening/statusweergave via Agfeo-telefooninstallatie.
- Verwerken van webgebaseerde IP-apparaten (lezend/schrijvend).
- Bustoegang via KNXnet/IP protocol.
- iETS-server: programmering op afstand van KNX installaties. Vrijgave van de
  iETS-functie via communicatieobject. Gira HomeServer blijft tijdens het
  programmeren via iETS zonder beperkingen actief. Schakelprocessen worden
  verder uitgevoerd. Procesweergave blijft up-to-date.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- VDE-certificaat 'Smart Home - informatieveiligheid getest'.
- Logische bouwsteen voor Modbus TCP koppeling
- Gira HomeServer app op Apple Mac beschikbaar.
- Vrije visualisering in HTML5-technologie.

Technische gegevens:
Aansluitmogelijkheden:
- Seriële interface: 1x RS232
- Netwerk: 1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
- KNX systeem: Via IP-router voor KNX, USB-gegevensinterface
- USB: 2.0 Type B
Opgenomen vermogen: ca. 15 W
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- B x h x d: 483 x 88 x 270 mm

Aanwijzingen :
- Meer informatie: www.gira.de/facilityserver.
- Technische details kunnen afhankelijk van de versie variëren resp. worden
  gewijzigd. Ook kan de functionaliteit variëren tussen de afzonderlijke clients
  (QuadClient, iOS app, Android app).
- Aanbevolen systeemvoorwaarden voor bedieningsapparaten: internetbrowsers van
  mogelijke bedieningsapparaten moeten ten minste HTML5, JavaScript (ECMAScript
  2018) en CSS ondersteunen.
- Gira HomeServer expertsoftware voor besturingssystemen vanaf Windows 10 incl.
  Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.
- Overname van ETS-groepenadressen uit ETS 3, 4, 5 en 6.
- Koppeling met grafische programma's.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en
  toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer
  dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins,
  functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen
  voor de Gira FacilityServer. www.appshop.gira.de.

Levering:
- Netsnoer, Gira FacilityServer met temperatuurgestuurde ventilator in
  19"-insteekeenheid (48,26 cm) met aluminium frontpaneel zijn bij levering
  inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2075 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
