BP basc. inv. ven.contr. + K/P Mont.app. blanc crème [3156 10]
Bouton-poussoir á bascule 10 A 250 V~
avec fenêtre de contrôle,
plaque de montage et adaptateur K/P25
Inverseur unipolaire
Montage apparent
blanc crème

Caractéristiques:
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- 

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison:
- 
- 

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3156 10 blanc crème
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
