voeding AC 24 V 1A DIN-rail Accessoires [1024 00]
Voeding AC 24 V 1 A
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Voeding voor het weerstation en de ingebouwde verwarming van de windsensor
  0 - 10 V, regensensor 0/10 V enz.

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- primair: AC 230 V 50/60 Hz
- secundair: AC 24 V
Nominale stroom secundair: 1 A
Aansluitingen: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1024 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
